**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Для проведения процедуры выбора подрядной организации на поставку мебели**

 По объекту: «Спортивно-туристский гольф-комплекс в Минском районе» 7-й квартал. 5 очередь строительства.
 Жилой дом №7.5 по г.п.

Предмет: поставка и монтаж мебели в МОП.

**Описание технических, технологических, конструктивных и иных характеристик и показателей технического задания:**

Поставку осуществить в соответствии с дизайн-проектом мест общего пользования (количество принять в соответствии с проектом):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Внешний вид** | **Наименование** | **Альбом, лист** | **Ко-во на плане, шт** | **Дата поставки** | **Монтаж** | **Примечание** |
| **1** |  | Номер этажа | Дизайн-проект МОП, лист 18 | 9 | 20.09.2025 | поставщик | Конструктив –цельнометаллический гретый лист толщ. 5 мм, покрытый матовым лаком. Установка на место коммуникационного лючка на быстросъемные крепления-подвесы. Технологию обработки, крепления, чертежи дополнительно согласовать с заказчиком  |
| **2** |  | Кашпо для цветов/полочка для макеров из камня (тип 1) | Дизайн-проект МОП , лист 18 | 11 | 20.09.2025 | поставщик | Держатель для маркеров и подвесные кашпо (тип1) выполнить из декоративного камня. В камне предусмотреть ниши для стаканчика с маркерами/горшка с суккулентами. |
| **3** |  | Кашпо для цветов из бетона (тип 2) | Дизайн-проект МОП, лист 18 | 9 | 20.09.2025 | поставщик | Кашпо для цветов выполнить из монолитного бетона. Покрыть защитным лаком по бетону.Чертежи дополнительно согласовать с заказчиком  |
| **4** |  | Кашпо для цветов из бетона (тип 3) | Дизайн-проект МОП, лист 18 | 1 | 20.09.2025 | поставщик | Кашпо для цветов выполнить из монолитного бетона. Покрыть защитным лаком по бетону.Чертежи дополнительно согласовать с заказчиком. |
| **5** |  | Крючок из гальки | Дизайн-проект МОП, лист 6 | 3+3 | 20.09.2025 | поставщик | Крючок из гальки (к зашлифованной задней плоскости камешка размером 3х4 см. приклеивается крепежный анкерный элемент. Крепеж разработать дополнительно и согласовать с заказчиком |
| **6** |  | Зона буккросингас полками и скамьей.Полки 460310410390Полка 2Камни | Дизайн-проект МОП, лист 7 | 1246114 | 20.09.2025 | поставщик | Навесная полка из стали, цвет-черный/RAL 7021 (муар). Установить на прямоугольный профиль 30х15 мм., закрепленный в стену, в уровень с финишным штукатурным слоем. В основании закрепить светодиодную ленту в металлическом профиле.Материал скамьи-массив березы. Закрепить к стене на скрытые крепления. |
| **7** |  | Инфодоска с набором магнитов (10 шт.) и марекров (4 шт. | Дизайн-проект МОП, лист 18 | 1 | 15.09.2025 | поставщик | Цельнометаллический гретый лист толщ. 5 мм, покрытый матовым лаком. Набор магнитов из камешков гальки разм. 3х4 мм. (к зашлифованной задней плоскости гальки приклеить неодимовый цилиндрический магнит 8х1 мм) |
| **8** |  | Тумбы под почтовыми ящиками с боксом под суккуленты | Дизайн-проект МОП, лист 08 | 1 комп. | 20.09.2025 | поставщик | Корпус тумбы ЛДСП эггер дуб бардолино натуральный толщ. 18 мм. Дверцы мдф толщ. 18 мм. цвет антрацит RAL 7043. Оборудовать скрытыми магнитными замками. Прорези для спама и предложений выполнить фрезеровкой. На прорези выполнить накладки из металла ral 7021 (муар). Урны для спама и предложений выполнить из металлического листа. Цвет ral 7021 (муар) |
| **9** |  | Шкаф для уборочного ивентаря  | Дизайн-проект МОП, лист 11 | 1 | 20.09.2025 | поставщик | Шкаф для уборочного инвентаря изготовить из металла с полимерным покрытием (ral 7004 серый). В шкафу предусмотреть полки и штангу с возможностью установки на разной высоте. Сверху и снизу предусмотреть перфорацию для вентиляции. Оборудовать скрытым магнитным замком |
| **10** |  | Зеркала | Дизайн-проект МОП, лист 18 | 1 комп. | 20.09.2025 | поставщик |  |

**КОМПЛЕКТ ИНФОГРАФИКИ:**

**Согласно л. 19,20 ДП**

**Элементы для ориентации ФОЛ 11,12,табличка на поручень-предварительно монтаж генподрядчика.**

**Особые требования:**

 Перед отправкой в производство фирма-изготовитель обязана произвести обмеры, включающие корректировку проектных размеров с учетом отделки, выполнить технологические чертежи с учетом особенностей. Согласовать все чертежи и материалы с архитектором проекта. Перед изготовлением всех элементов мебели в подъезде согласовать чертежи и схемы с архитектором со стороны заказчика. После согласования чертежей изготовить образец и согласовать.

Руководитель проекта А. Матюшевский

 Согласовано: А. Зухович